TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
cenu aptaujai “Kokskaidu granulu piegāde
AS  “SIMONE” vajadzībām 2020./2021.g apkures sezonai”
Identifikācijas Nr. 1-5/1/2018/2-10/2020-3

	Prognozētais kokskaidu granulu apjoms*

	Katlu māja:
	Ziemeru iela 12, Alūksne
	Mālupe, 
Mālupes pagasts, Alūksnes novads
	Jaunlaicene, 
Jaunlaicenes pagasts, Alūksnes novads

	Oktobris, 2020
	30
	25
	20

	Novembris, 2020
	50
	35
	30

	Decembris, 2020
	55
	40
	40

	Janvāris, 2021
	53
	40
	40

	Februāris, 2021
	56
	40
	35

	Marts, 2021
	56
	20
	25

	Aprīlis, 2021
	33
	10
	15

	Maijs, 2021
	5
	0
	10

	Jūnijs, 2021
	5
	0
	3

	Jūlijs, 2021
	4
	0
	3

	Augusts, 2021
	5
	0
	4

	Septembris, 2021
	8
	0
	5

	KOPĀ,t
	360
	210
	230

	PAVISAM KOPĀ, t
	800

	Granulu diametrs
	6-8 mm

	Granulu garums
	15-30 mm

	Siltumspēja
	Ne mazāk kā 4200 kcal/kg

	Mitrums
	maks. 8-10% 

	Pelnu saturs
	Ne vairāk kā 0,5 % no sadedzināšanas tilpuma

	Relatīvais mitrums
	Ne vairāk kā 10 %

	Tilpumsvars (tilpumblīvums)
	650-750 kg/m3

	Granulu sastāvs
	Granulām jābūt augstai kvalitātei  - sausām, ķīmiski tīrām no piemaisījumiem, mehāniski cietām, labi noturīgām pret sadrupšanu, bez svešķermeņiem un skaidu smalkumiem, izgatavotām no tīras koksnes bez mizas piejaukuma.

	Granulu iepakojums
	90 % no kopējā apjoma ar pneimo transportu iepildot bunkurā pie Pasūtītāja katlu mājā un 10 % maisos. 

	Apmaksas nosacījumi
	60 dienas


*Tabulā norādīts prognozētais maksimālais daudzums

Apliecinu, ka esmu iepazinies un piekrītu AS “SIMONE” izvirzītajiem nosacījumiem kokskaidu granulu piegādei 2020./2021.g apkures sezonai: 

______________________                   _____________________________
                               amats 
datums                                                          vārds, uzvārds, paraksts

