[bookmark: _Hlk70679826]TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
[bookmark: _Hlk70678628]cenu aptaujai “Koksnes šķeldas piegāde SIA “Alūksnes enerģija”
vajadzībām 2021./2022.g apkures sezonai” Ident. Nr. 1-5/5/2020/2-10/2021-4
	Prognozētais šķeldas apjoms*

	[bookmark: _Hlk38537209]Oktobris, 2021
	2000
	MWh

	Novembris, 2021
	2400
	MWh

	Decembris, 2021
	2700
	MWh

	Janvāris, 2022
	3300
	MWh

	Februāris, 2022
	2800
	MWh

	Marts, 2022
	2500
	MWh

	Aprīlis, 2022
	2000
	MWh

	Maijs, 2022
	1000
	MWh

	Jūnijs, 2022
	360
	MWh

	Jūlijs, 2022
	370
	MWh

	Augusts, 2022
	370
	MWh

	Septembris, 2022
	550
	MWh

	KOPĀ
	20 350
	MWh

	Uzstādīto katlu efektivitāte, Ƴ, %
	80-85
	%

	Koksnes šķeldas prasības
	
	

	Biezums (mm)
	5-20
	

	Platums (mm)
	4-50
	

	Garums (mm)
	10-100
	

	Mitruma pakāpe
	Līdz 35-45%
	

	Pieļaujamais sastāvs
	
	

	Miza
	Līdz 10%
	

	Trupe
	Līdz 1%
	

	Skaidas
	Līdz 5%
	

	Aizliegts saturēt
	Akmens, smilts, ledus, metāla u.c. izstrādājumi
	

	Apmaksas nosacījumi
	60 dienas
	

	Piegādes adrese
	Parka iela 2C, Alūksne
	

	Papildus prasības
	
	

	1.

	Piegādātājam jāveic šķeldas uzkrājums SIA “Alūksnes enerģija” laukumā (Parka iela 2C, Alūksne) vismaz 2500 ber.m3 apjomā līdz 2021.gada 1.septembrim
	

	2.
	Piegādātājam apkures sezonā, 01.10.2021. līdz 30.04.2022., jāuztur šķeldas uzkrājums SIA “Alūksnes enerģija” laukumā (Parka iela 2C, Alūksnē) vismaz 70% ber.m3 apjomā no tekošā mēneša vidējā patēriņa (Apjoms= MWhmēn x n x 70%)
	

	3.
	Ja  koksne Latvijā tiek ievesta no citas valsts, jāievēro Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasības attiecībā uz šādas koksnes piegādi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam.
	


*Tabulā norādīts prognozētais daudzums
Apliecinu, ka esmu iepazinies un piekrītu SIA “Alūksnes enerģija” izvirzītajiem nosacījumiem kurināmā piegādei 2021./2022.g apkures sezonai: 

______________________                   _____________________________
                               amats 
datums                                                          vārds, uzvārds, paraksts

